咸宁市纺织服装类产品质量监督抽查实施细则（2025年版）

1.抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量见表1、表2、表3。

表1 婴幼儿及儿童服装抽样数量

序号	产品种类	抽样数量（件/条/套）	检验样品数量（件/条/套）	备用样品数量（件/条/套）
1	儿童服装	4	2	2
2	婴幼儿服装	5	3	2

表2 成人服装抽样数量

序号	产品种类	抽样数量（件/条/套）	检验样品数量（件/条/套）	备用样品数量（件/条/套）
1	成人服装	2	1	1

表3 床上用品抽样数量

序号	产品种类	抽样数量（件/条/套）	检验样品数量（件/条/套）	备用样品数量（件/条/套）
1	无填充物床上用品	床单、被罩、床套、毛巾被	2	1	1
枕套	3	2	1
毯子	2	1	1
配套床上用品	2	1	1
2	有填充物床上用品	绗缝制品	2	1	1
被类	2	1	1
枕、靠垫类产品	3	2	1

2.检验依据

产品检验依据详见表4、表5、表6。

表4 婴幼儿及儿童服装检验依据

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	甲醛含量	GB 31701-2015	GB/T 2912.1-2009
2	pH值	GB 31701-2015	GB/T 7573-2009
3	耐水色牢度	GB 31701-2015	GB/T 5713-2013
4	耐酸汗渍色牢度	GB 31701-2015	GB/T 3922-2013
5	耐碱汗渍色牢度	GB 31701-2015	GB/T 3922-2013
6	耐干摩擦色牢度	GB 31701-2015	GB/T 3920-2008
7	耐湿摩擦色牢度	GB 31701-2015	GB/T 3920-2008
8	耐唾液色牢度	GB 31701-2015	GB/T 18886-2019
9	纤维含量	GB/T 29862-2013相应产品标准	FZ/T01057系列、GB/T2910系列等
10	重金属	GB 31701-2015	GB/T 30157-2013
11	附件抗拉强力	GB 31701-2015	GB 31701-2015 附录 A
12	异味	GB 31701-2015	GB 18401-2010
13	金属针	GB 31701-2015	GB 31701-2015
14	附件锐利性	GB 31701-2015	GB/T 31702-2015
15	绳带要求	GB 31701-2015	GB 31701-2015
16	标识	GB/T 5296.4-2012	GB/T 5296.4-2012

表5 成人服装检验依据

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	甲醛含量	GB 18401-2010	GB/T 2912.1-2009
2	pH值	GB 18401-2010	GB/T 7573-2009
3	耐水色牢度	GB 18401-2010	GB/T 5713-2013
4	耐酸汗渍色牢度	GB 18401-2010	GB/T 3922-2013
5	耐碱汗渍色牢度	GB 18401-2010	GB/T 3922-2013
6	耐干摩擦色牢度	GB 18401-2010	GB/T 3920-2008
7	纤维含量	GB/T 29862-2013相应产品标准	FZ/T01057系列、GB/T2910系列等
8	标识	GB/T 5296.4-2012	GB/T 5296.4-2012

表6 床上用品检验依据

序号	检验项目	检验依据	检验方法
1	甲醛含量	GB 18401-2010、GB 31701-2015等	GB/T 2912.1-2009
2	pH值	GB 18401-2010、GB 31701-2015等	GB/T 7573-2009
3	耐水色牢度	GB 18401-2010、GB 31701-2015等	GB/T 5713-2013
4	耐酸汗渍色牢度	GB 18401-2010、GB 31701-2015等	GB/T 3922-2013
5	耐碱汗渍色牢度	GB 18401-2010、GB 31701-2015等	GB/T 3922-2013
6	耐干摩擦色牢度	GB 18401-2010、GB 31701-2015等	GB/T 3920-2008
7	耐湿摩擦色牢度	GB 18401-2010、GB 31701-2015等	GB/T 3920-2008
8	耐唾液色牢度	GB 18401-2010、GB 31701-2015等	GB/T 18886-2019
9	纤维含量	GB/T 29862-2013相应产品标准	FZ/T01057系列、GB/T2910系列等
10	絮用纤维原料要求	GB 18383-2007

4.1.4、4.1.5、4.1.6、4.1.7	GB 18383-2007 5.1、5.2.1.2、5.2.2、5.2.3、5.2.4
11	标识	GB/T 5296.4-2012	GB/T 5296.4-2012
3 判定规则

3.1依据标准

GB 31701-2015婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范

GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

GB 18383-2007絮用纤维制品通用技术要求

GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 5296.4-2012 消费品使用说明第4部分:纺织品和服装

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。