附件1

特种设备乙类检验机构核准项目

序号	核准项目

代码	核准项目（注1）
1	BJ	Ⅰ	监督检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于9.8MPa的蒸汽锅炉制造、安装（含重大修理、改造）和化学清洗
Ⅱ	监督检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于2.5MPa的蒸汽锅炉制造、安装（含重大修理、改造）和化学清洗
Ⅲ	监督检验：除超高压容器之外的固定式压力容器制造，氧舱制造
Ⅳ	监督检验：压力容器安装、重大修理、改造
Ⅴ	监督检验：气瓶制造
Ⅵ	监督检验：压力管道元件制造
Ⅶ	监督检验：公用管道、工业管道安装（含重大修理、改造）
Ⅷ	监督检验：电梯安装（含重大修理、改造）
Ⅸ	监督检验：起重机械安装（含重大修理、改造）
Χ	监督检验：锅炉制造（含境内设计文件鉴定）；热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于22MPa的蒸汽锅炉安装（含重大修理、改造）和化学清洗（注2）
Ⅺ	监督检验：客运拖牵索道安装（含重大修理、改造）
Ⅻ	监督检验：B级大型游乐设施安装（含重大修理、改造）
2	BD	Ⅰ	定期检验及相应水（介）质检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于9.8MPa的蒸汽锅炉
Ⅱ	定期检验及相应水（介）质检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于2.5MPa的蒸汽锅炉
Ⅲ	定期检验：第一、二、三类固定式压力容器（不含超高压容器）、氧舱
Ⅳ	定期检验：第一、二类固定式压力容器（不含球形储罐）
Ⅴ	定期检验：汽车罐车、罐式集装箱
Ⅵ	定期检验：工业管道
Ⅶ	定期检验：电梯
Ⅷ	定期检验：起重机械
Ⅸ	定期检验：场（厂）内专用机动车辆
Χ	定期检验及相应水（介）质检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于22MPa的蒸汽锅炉
Ⅺ	定期检验：长输管道（注3）
Ⅻ	定期检验：公用管道
ⅩⅢ	定期检验：客运拖牵索道

定期检验中的年度检验：循环式单线固定抱索器客运架空索道
ⅩⅣ	定期检验：B级大型游乐设施
注1：核准项目存在覆盖关系的，仅能申请其中一项。

注2：应当注明“含额定工作压力22MPa以上锅炉制造监检”或者“不含额定工作压力22MPa以上锅炉制造监检”。

注3：注明是否含内检测；含内检测的，按照“《核准规则》B4内检测限定方式”对内检测范围进行限定。

附件2

特种设备乙类检验机构监督检验

项目人员及检验设备要求

序号	核准项目

代码	人员配备	检验设备配置
1	BJ	Ⅰ	1.锅炉检验师6名，其中具有材料类、能源动力类专业教育背景的专业技术人员各不少于1名；

2.锅炉检验员8名；

3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项；

4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项；

5.Ⅱ级T0FD无损检测人员1人项；

6.锅炉水（介）质检验师1名；

7.锅炉水（介）质检验员1名。	承压类基本配置

（设备见注1，下同）
2
Ⅱ	1.锅炉检验师2名，其中具有材料类、能源动力类专业教育背景的专业技术人员不少于1名；

2.锅炉检验员4名；

3.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项；

4.Ⅱ级T0FD无损检测人员1人项；

5.锅炉水（介）质检验师1名；

6.锅炉水（介）质检验员1名。	承压类基本配置
3
Ⅲ	1.压力容器检验师4名，其中具有材料类、机械类专业教育背景的专业技术人员各不少于1名；

2.压力容器检验员9名；

3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项；

4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项。	承压类基本配置
4
Ⅳ	1.压力容器检验师6名，其中具有材料类、机械类专业教育背景的专业技术人员各不少于1名；

2.压力容器检验员9名；

3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项；

4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项。	承压类基本配置
5
Ⅴ	1.压力容器检验师6名，其中具有材料类、机械类专业教育背景的专业技术人员各不少于1名；

2.压力容器检验员9名；

3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项；

4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项。	承压类基本配置
6
Ⅵ	1.压力管道检验师4名，其中具有材料类专业教育背景的专业技术人员不少于1名；

2.压力管道检验员6名；

3.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项。	承压类基本配置
7
Ⅶ	1.压力管道检验师4名，其中具有材料类专业教育背景的专业技术人员不少于1名；

2.压力管道检验员6名；

3.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项。	承压类基本配置
8
Ⅷ	1.电梯检验师12名，其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员各不少于2名；

2.电梯检验员24名。	除机电类基本配置（其中Ⅰ类检验设备各不少于8台，Ⅱ类检验设备各不少于2台）外（设备见注2，下同），还应当配置：

1.照度计8台；

2.温湿度计8台；

3.限速器动作速度测试设备2台；

4.电梯振动及起制动加减速度测量仪2台；

5.导轨垂直度测量仪2台。
9
Ⅸ	1.起重机械检验师6名，其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员各不少于1名；

2.起重机械检验员8名；

3.Ⅱ级UT、MT或者PT无损检测人员各2人项。	除机电类基本配置（其中Ⅰ类检验设备各不少于6台，Ⅱ类检验设备各不少于2台）外，还应当配置：

1.综合气象仪3台；

2.全站仪2台；

3.制动下滑量测试仪2台。
10
Ⅹ	1.承压设备高级检验师1名（申请额定工作压力22MPa以上锅炉制造监检时应当具备）；

2.锅炉检验师8名，其中材料类、能源动力类专业教育背景的专业技术人员各不少于1名；

3.锅炉检验员10名；

4.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项；

5.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项；

6.Ⅱ级TOFD无损检测人员1人项；

7.锅炉水（介）质检验师1名；

8.锅炉水（介）质检验员1名。	承压类基本配置
11
Ⅺ	1.客运索道检验师2名，其中机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于1名；

2.客运索道检验员4名；

3.Ⅱ级UT、MT 或 PT无损检测人员各2人项。	除机电类基本配备（其中 Ⅰ类检验设备各不少于1 台，Ⅱ类检验设备各不少于1台）外，还应当配置：

1.倾角仪2台；

2.拉力计2台。
12
Ⅻ	1.大型游乐设施检验师2名，其中机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于1名；

2.大型游乐设施检验员5名；

3.Ⅱ级UT、MT 或 PT无损检测人员各2人项。	除机电类基本配备（其中 Ⅰ类检验设备各不少于 2台，Ⅱ类检验设备各不少于1台）外，还应当配置：

1.角度、坡度测量仪2 台；

2.涂层测厚仪2台；

3.风速仪2台；

4.动、静态应变测试仪2 台；

5.硬度计1台。
注1：承压类基本配置包括测厚仪4台、光谱仪1台、视频内窥镜1台、便携式硬度计1 台、便携式金相仪（具有数码图像处理功能）1台、射线探伤装置2台、数字式超声探伤仪2台、磁粉检测仪4台，以及满足检验检测及防护要求的观片灯、标准试块、对比试块、报警设备、黑度计等。

注2：机电类基本配置中Ⅰ类检验设备包括数字万用表、接地电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、转速表或者速度检测仪、便携式激光测距仪、噪声检测仪、测厚仪等；Ⅱ类检验设备包括经纬仪、水准仪、钢丝绳探伤仪、便携式超声波探伤仪、便携式磁粉探伤仪等。

附件3

特种设备乙类检验机构定期检验

项目人员及检验设备要求

序号	核准项目

代码	人员配备	检验设备配置
1	BD	Ⅰ	1.锅炉检验师6名，其中具有材料类、能源动力类专业教育背景的技术人员各不少于1名；

2.锅炉检验员10名；

3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项；

4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项；

5.锅炉水（介）质检验师1名；

6.锅炉水（介）质检验员2名。	除承压类基本配置外（设备见注1，下同），还应当配置以下或者达到同等要求的设备：

1.高温测厚仪2台；

2.便携式定量光谱仪1台；

3.视频内窥镜1台；

4.可燃气体分析设备2台；

5.测氧仪2台；

6.测温仪2台；

7.分析天平（感量为0.01mg） 1台；

8.便携式酸度计（精度0.01pH）1台；

9.便携式电导率仪（带密封流动池的金属电极，精度0.02μs/cm）1台；

10.便携式溶解氧测定仪（μg/L级）1台；

11.原子吸收光谱仪或离子色谱仪1台；

12.紫外、可见分光光度计1台；

13.钠离子（pNa）计（检出限2.3μg/L）、硅酸根测定仪各1台；

14.浊度计1台；

15.含油量分析仪1台；

16.电热干燥箱1台；

17.箱式电子炉（马福炉）1台；

18.药品冷藏设备1台；

19.从事有机热载体检测的，配置残炭测定仪、运动粘度测定仪、闭口闪点测定仪、自动电位滴定仪、卡氏水分测定仪、密度计（精度0.001g/cm3），蒸馏仪各1台。
2
Ⅱ	1.锅炉检验师3名；

2.锅炉检验员6名；

3.Ⅲ级RT或者UT、MT或者PT无损检测人员各1人项；

4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项；

5.锅炉水（介）质检验师1名；

6.锅炉水（介）质检验员1名。	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：

1.高温测厚仪1台；

2.可燃气体分析设备1台；

3.测氧仪1台；

4.测温仪1台；

5.分析天平（感量为0.01mg） 1台；

6.便携式酸度计（精度0.01pH）1台；

7.便携式电导率仪（带密封流动池的金属电极，精度0.02μs/cm）1台；

8.便携式溶解氧测定仪（μg/L级）1台；

9.紫外、可见分光光度计1台；

10.浊度计1台；

11.电热干燥箱1台；

12.箱式电子炉（马福炉）1台；

13.药品冷藏设备1台；

14.从事有机热载体检测的，配置残炭测定仪、运动粘度测定仪、闭口闪点测定仪、自动电位滴定仪、卡氏水分测定仪、密度计（精度0.001g/cm3），蒸馏仪各1台。
3
Ⅲ	1.压力容器检验师4名，其中具有材料类、机械类专业教育背景的专业技术人员各不少于1名；

2.压力容器检验员6名；

3.Ⅲ级RT或者UT、MT或者PT无损检测人员各1人项；

4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项；

5.Ⅱ级TOFT无损检测人员1人项。	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：

1.高温测厚仪3台；

2.大于或者等于8m的视频内窥镜1台；

3.TOFD检测设备1台；

4.测温仪2台；

5.可燃气体分析设备2台；

6.测氧仪2台；

7.经纬仪1台；

8.静电电阻测量仪1台；

9.接地电阻测试仪1台。

申请项目中包括氧舱定检的，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：

1.电介质强度测试仪1台；

2.漏电流测试仪1台；

3.噪声检测仪1台；

4.照度计1台。
4
Ⅳ	1.压力容器检验师2名；

2.压力容器检验员4名；

3.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项。	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：

1.高温测厚仪2台；

2.大于或者等于5m的视频内窥镜1台；

3.测温仪2台；

4.可燃气体分析设备2台；

5.测氧仪2台；

6.经纬仪1台。
5
Ⅴ	1.压力容器检验师6名，其中具有材料类、机械类专业教育背景的专业技术人员各不少于1名；

2.Ⅲ级RT、UT、MT、PT 无损检测人员各1人项；

3.Ⅱ级RT、UT、MT、PT 无损检测人员各4人项；

4.Ⅱ级T0FD无损检测人员2人项；

5.安全阀校验人员2名。	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：

1.静电电阻测量仪1台；

2.可燃气体分析设备2台；

3.T0FD检测设备1台；

4.测氧仪2台；

5.耐压试验装置，液压和气压试验装置各1套；

6.残气和残液回收、处理及置换装置（包括蒸汽吹扫）；

7.除锈和喷漆设备；

8.抽真空或充氮置换装置；

9.气密试验装置2套；

10.真空度测试仪器1台；

11.安全阀、紧急切断阀、液面计校验装置各1套。
6
Ⅵ	1.压力管道检验师4名，其中具有材料专业教育背景的专业技术人员不少于1人；

2.压力管道检验员6名；

3.Ⅲ级RT或者UT、MT或者PT无损检测人员各1人项；

4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项。	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：

1.高温测厚仪2台；

2.可燃气体分析设备2台；

3.接地电阻测试仪2台；

4.静电阻测量仪1台；

5.测温仪2台。
7
Ⅶ	1.电梯检验师12名，其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员各不少于2名；

2.电梯检验员24名。	除机电类基本配置（其中Ⅰ类检验设备各不少于8台，Ⅱ类检验设备各不少于2台）外（设备见注2，下同），还应当配置以下设备：

1.照度计8台；

2.温湿度计8台；

3.限速器动作速度测试设备2台；

4.电梯振动及起制动加减速度测量仪1台；

5.导轨垂直度测量仪1台。
8
Ⅷ	1.起重机械检验师6名，其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员各不少于1名；

2.起重机械检验员8名；

3.Ⅱ级UT、MT或者PT无损检测人员各1人项。	除机电类基本配置（其中Ⅰ类检验设备各不少于6台，Ⅱ类检验设备各不少于2台）外，还应当配置风速仪2台。
9
Ⅸ	1.场（厂）内专用机动车辆检验师1名；

2.场（厂）内专用机动车辆检验员5名。	1.噪声检测仪2台；

2.转向参数测试仪2台；

3.制动性能测试仪2台；

4.踏板力计2台。
10
Ⅹ	1.锅炉检验师8名，其中具有材料类、能源动力类专业教育背景的专业技术人员各不少于2名；

2.锅炉检验员10名；

3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项；

4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各4人项；

5.锅炉水（介）质检验师2名；

6.锅炉水（介）质检验员2名。	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：

1.高温测厚仪2台；

2.便携式定量光谱仪1台；

3.大于或者等于5m的视频内窥镜1台；

4.可燃气体分析设备2台；

5.测氧仪2台；

6.测温仪2台；

7.分析天平（感量为0.01mg）1台；

8.便携式酸度计(精度0.01pH)1台；

9.便携式电导率仪（带密封流动池的金属电极，精度0.02us/cm）1台;

10.便携式溶解氧测定仪（μg/L级）1台；

11.原子吸收光谱仪或者离子色谱仪1台；

12.紫外、可见分光光度计1台；

13.钠离子（pNa）计（检出限2.3μg/L）、硅酸根测定仪各1台；

14.浊度计1台；

15.含油量分析仪1台；

16.电热干燥箱1台；

17.箱式电子炉（马福炉）1台；

18.药品冷藏设备1台；

19.从事有机热载体检测的，配置残炭测定仪、运动粘度测定仪、闭口闪点测定仪、自动电位滴定仪、卡氏水分测定仪、密度计（精度0.001g/cm3）、蒸馏仪各1台。
11
Ⅺ	1.承压设备高级检验师1名；

2.压力管道检验师6名（含内检测时，压力管道检验师9名），其中具有材料类专业教育背景的专业技术人员不少于2名；

3.Ⅲ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各1人项；

4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各4人项；

5.Ⅱ级MFL无损检测人员2人项(含内检测时要求)。	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：

1.全站仪2台；

2.可燃气体分析设备2台；

3.接地电阻测试仪2台；

4.静电阻测量仪1台；

5.埋地管道泄漏检测仪1台；

6.埋地管道防腐层探测检漏仪1台；

7.埋地管道探测定位仪1台；

8.防腐层绝缘电阻测量仪1台；

9.电火花检测仪1台；

10.涂层测厚仪2台；

11.杂散电流检测仪1台；

12.土壤电阻率测试仪2台；

13.密间隔管地电位检测仪1台；

14.直流电压梯度检测系统1套；

15.硫酸铜参比电极2台；

16.手持型GPS定位仪2台；

17.便携式测温仪2台；

18.埋地管线外防腐层状况综合检测评估系统（软件）1套；

19.每个限定范围智能腐蚀内检测器1台,并配套内检测数据分析软件（漏磁检测设备应当经过性能评价、校准）；

20.每个限定范围智能变形检测器1台；

21.地面标记模块50个；

22.管体腐蚀成像检测仪1台；

23.外壁漏磁检测仪1台。

（以上19-23项为含内检测时还应当按限定范围配置的设备）
12
Ⅻ	1.压力管道检验师4名，其中具有材料类专业教育背景的专业技术人员不少于1名；

2.压力管道检验员8名；

3.Ⅲ级RT或者UT、MT或者PT无损检测人员各1人项；

4.Ⅱ级RT、UT、MT、PT无损检测人员各2人项。	除承压类基本配置外，还应当配置以下或者达到同等要求的设备：

1.可燃气体分析设备2台；

2.接地电阻测试仪2台；

3.静电阻测量仪1台；

4.埋地管道泄漏检测仪1台；

5.地下管道防腐层探测检漏仪1台；

6.地下管线探测定位仪1台；

7.防腐层绝缘电阻测量仪1台；

8.电火花检测仪1台；

9.涂层测厚仪2台；

10.杂散电流检测仪1台；

11.土壤电阻率测试仪2台；

12.密间隔管地电位检测仪1台；

13.直流电压梯度检测系统1套；

14.硫酸铜参比电极1台。
13
ⅩⅢ	1.客运索道检验师2名，其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于1名；

2.客运索道检验员4名；

3.Ⅱ级UT、MT或者PT无损检测人员各2人项。	除机电类基本配置（其中I类检验设备各不少于1台，Ⅱ类检验设备各不少于1台）外，还应当配置以下设备：

1.倾角仪2台；

2.拉力计2台。
14
ⅩⅣ	1.大型游乐设施检验师2名，其中具有机械类、电气类专业教育背景的专业技术人员不少于1名；

2.大型游乐设施检验员4名；

3.Ⅱ级UT、MT或者PT无损检测人员各2人项。	除机电类基本配置（其中I类检验设备各不少于2台，Ⅱ类检验设备各不少于1台）外，还应当配置以下设备：

1.角度、坡度测量仪2台；

2.涂层测厚仪2台；

3.风速仪2台；

4.动、静态应变测试仪2台；

5.硬度计1台。
注1：承压类基本配置包括测厚仪4台、光谱仪1台、视频内窥镜1台、便携式硬度计1 台、便携式金相仪（具有数码图像处理功能）1台、射线探伤装置2台、数字式超声探伤仪2台、磁粉检测仪4台，以及满足检验检测及防护要求的观片灯、标准试块、对比试块、报警设备、黑度计等。

注2：机电类基本配置中Ⅰ类检验设备包括数字万用表、接地电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、转速表或者速度检测仪、便携式激光测距仪、噪声检测仪、测厚仪等；Ⅱ类检验设备包括经纬仪、水准仪、钢丝绳探伤仪、便携式超声波探伤仪、便携式磁粉探伤仪等。